P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1
N: bus/usb/001/070=12010002FF10FF08CB06BD0000000000010109022700010100A0320904000003FF000000070501024000000705810240000007058303080004
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/070
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=6cb/bd/0
E: TYPE=255/16/255
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=070
E: MAJOR=189
E: MINOR=69
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=06cb
E: ID_VENDOR_ENC=06cb
E: ID_VENDOR_ID=06cb
E: ID_MODEL=00bd
E: ID_MODEL_ENC=00bd
E: ID_MODEL_ID=00bd
E: ID_REVISION=0000
E: ID_SERIAL=06cb_00bd_317bb11d90a4
E: ID_SERIAL_SHORT=317bb11d90a4
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Synaptics, Inc.
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=ff
A: bDeviceProtocol=ff
A: bDeviceSubClass=10
A: bMaxPacketSize0=8
A: bMaxPower=100mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0000
A: bmAttributes=a0
A: busnum=1
A: configuration=
H: descriptors=12010002FF10FF08CB06BD0000000000010109022700010100A0320904000003FF000000070501024000000705810240000007058303080004
A: dev=189:69
A: devnum=70
A: devpath=1
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=00bd
A: idVendor=06cb
A: ltm_capable=no
A: maxchild=0
L: port=../1-0:1.0/usb1-port1
A: power/active_duration=33942
A: power/autosuspend=2
A: power/autosuspend_delay_ms=2000
A: power/connected_duration=33942
A: power/control=on
A: power/level=on
A: power/persist=1
A: power/runtime_active_time=33702
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: quirks=0x0
A: removable=removable
A: rx_lanes=1
A: serial=317bb11d90a4
A: speed=12
A: tx_lanes=1
A: urbnum=12
A: version= 2.00
