P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-9
N: bus/usb/003/004=12010002EF000040C627AC6300010102030109022000010103A0320904000002FF0000040705830240000007050102400000
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/004
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=27c6/63ac/100
E: TYPE=239/0/0
E: BUSNUM=003
E: DEVNUM=004
E: MAJOR=189
E: MINOR=259
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Goodix_Technology_Co.__Ltd.
E: ID_VENDOR_ENC=Goodix\x20Technology\x20Co.\x2c\x20Ltd.
E: ID_VENDOR_ID=27c6
E: ID_MODEL=Goodix_USB2.0_MISC
E: ID_MODEL_ENC=Goodix\x20USB2.0\x20MISC
E: ID_MODEL_ID=63ac
E: ID_REVISION=0100
E: ID_SERIAL=Goodix_Technology_Co.__Ltd._Goodix_USB2.0_MISC_UID4C77C784_XXXX_MOC_B0
E: ID_SERIAL_SHORT=UID4C77C784_XXXX_MOC_B0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:9
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_9
A: authorized=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=ef\n
A: bDeviceProtocol=00\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=100mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0100\n
A: bmAttributes=a0\n
A: busnum=3\n
A: configuration=UID4C77C784_XXXX_MOC_B0\n
H: descriptors=12010002EF000040C627AC6300010102030109022000010103A0320904000002FF0000040705830240000007050102400000
A: dev=189:259\n
A: devnum=4\n
A: devpath=9\n
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:13/device:14/device:1f
A: idProduct=63ac\n
A: idVendor=27c6\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Goodix Technology Co., Ltd.\n
A: maxchild=0\n
L: port=../3-0:1.0/usb3-port9
A: power/active_duration=702588\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=2\n
A: power/autosuspend_delay_ms=2000\n
A: power/connected_duration=78973756\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/persist=1\n
A: power/runtime_active_kids=0\n
A: power/runtime_active_time=707156\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=78265226\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=Goodix USB2.0 MISC\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=fixed\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=UID4C77C784_XXXX_MOC_B0\n
A: speed=12\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=5759\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3
N: bus/usb/003/001=12010002090001406B1D020015050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/515
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=003
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=256
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.15.0-57-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.15.0-57-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0515
E: ID_SERIAL=Linux_5.15.0-57-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:14.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_AUTOSUSPEND=1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0
E: TAGS=:seat:
E: CURRENT_TAGS=:seat:
A: authorized=1\n
A: authorized_default=1\n
A: avoid_reset_quirk=0\n
A: bConfigurationValue=1\n
A: bDeviceClass=09\n
A: bDeviceProtocol=01\n
A: bDeviceSubClass=00\n
A: bMaxPacketSize0=64\n
A: bMaxPower=0mA\n
A: bNumConfigurations=1\n
A: bNumInterfaces= 1\n
A: bcdDevice=0515\n
A: bmAttributes=e0\n
A: busnum=3\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020015050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:256\n
A: devnum=1\n
A: devpath=0\n
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
L: firmware_node=../../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:13/device:14
A: idProduct=0002\n
A: idVendor=1d6b\n
A: interface_authorized_default=1\n
A: ltm_capable=no\n
A: manufacturer=Linux 5.15.0-57-generic xhci-hcd\n
A: maxchild=12\n
A: power/active_duration=78971960\n
A: power/async=enabled\n
A: power/autosuspend=0\n
A: power/autosuspend_delay_ms=0\n
A: power/connected_duration=78974992\n
A: power/control=auto\n
A: power/level=auto\n
A: power/runtime_active_kids=2\n
A: power/runtime_active_time=78973899\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=disabled\n
A: power/wakeup_abort_count=\n
A: power/wakeup_active=\n
A: power/wakeup_active_count=\n
A: power/wakeup_count=\n
A: power/wakeup_expire_count=\n
A: power/wakeup_last_time_ms=\n
A: power/wakeup_max_time_ms=\n
A: power/wakeup_total_time_ms=\n
A: product=xHCI Host Controller\n
A: quirks=0x0\n
A: removable=unknown\n
A: rx_lanes=1\n
A: serial=0000:00:14.0\n
A: speed=480\n
A: tx_lanes=1\n
A: urbnum=1824\n
A: version= 2.00\n

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=8086:51ED
E: PCI_SUBSYS_ID=1028:0B00
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d000051EDsv00001028sd00000B00bc0Csc03i30
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
A: ari_enabled=0\n
A: broken_parity_status=0\n
A: class=0x0c0330\n
H: config=8680ED51060490020130030C0000800004002A8F6200000000000000000000000000000000000000000000002810000B000000007000000000000000FF010000FD0134A089C27F8000000000000000003F6DD80F000000000000000000000000316000000000000000000000000000000180C2C1080000000000000000000000059087003808E0FE000000000000000009B014F01000400100000000C10A080000080E00001800008F50020000010000090000018680C00009001014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000B50F100112000000
A: consistent_dma_mask_bits=64\n
A: d3cold_allowed=1\n
A: dbc=disabled\n
A: device=0x51ed\n
A: dma_mask_bits=64\n
L: driver=../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)\n
A: enable=1\n
L: firmware_node=../../LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:13
L: iommu=../../virtual/iommu/dmar1
L: iommu_group=../../../kernel/iommu_groups/13
A: irq=167\n
A: local_cpulist=0-19\n
A: local_cpus=fffff\n
A: modalias=pci:v00008086d000051EDsv00001028sd00000B00bc0Csc03i30\n
A: msi_bus=1\n
A: msi_irqs/167=msi\n
A: numa_node=-1\n
A: pools=poolinfo - 0.1\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts   13   14 2112 14\nxHCI ring segments   38   42 4096 42\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          3   32  128  1\nbuffer-32           0    0   32  0\n
A: power/async=enabled\n
A: power/control=auto\n
A: power/runtime_active_kids=1\n
A: power/runtime_active_time=78974886\n
A: power/runtime_enabled=enabled\n
A: power/runtime_status=active\n
A: power/runtime_suspended_time=0\n
A: power/runtime_usage=0\n
A: power/wakeup=enabled\n
A: power/wakeup_abort_count=0\n
A: power/wakeup_active=0\n
A: power/wakeup_active_count=0\n
A: power/wakeup_count=0\n
A: power/wakeup_expire_count=0\n
A: power/wakeup_last_time_ms=0\n
A: power/wakeup_max_time_ms=0\n
A: power/wakeup_total_time_ms=0\n
A: power_state=D0\n
A: resource=0x000000628f2a0000 0x000000628f2affff 0x0000000000140204\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n
A: revision=0x01\n
A: subsystem_device=0x0b00\n
A: subsystem_vendor=0x1028\n
A: vendor=0x8086\n

