P: /devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1/1-7
N: bus/usb/001/003=12010002000000408D29101001000102000109022700010100A032090400000300000000070581034000050705020240000007058302400000
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/003
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=298d/1010/1
E: TYPE=0/0/0
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=003
E: MAJOR=189
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=NEXT_Biometrics
E: ID_VENDOR_ENC=NEXT\x20Biometrics
E: ID_VENDOR_ID=298d
E: ID_MODEL=NB-1010-U
E: ID_MODEL_ENC=NB-1010-U
E: ID_MODEL_ID=1010
E: ID_REVISION=0001
E: ID_SERIAL=NEXT_Biometrics_NB-1010-U
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:000000:
E: ID_PATH=pci-0000:02:00.0-usb-0:7
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_02_00_0-usb-0_7
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=00
A: bDeviceProtocol=00
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=100mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0001
A: bmAttributes=a0
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002000000408D29101001000102000109022700010100A032090400000300000000070581034000050705020240000007058302400000
A: dev=189:2
A: devnum=3\n
A: devpath=7
L: driver=../../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=1010
A: idVendor=298d
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=NEXT Biometrics
A: maxchild=0
L: port=../1-0:1.0/usb1-port7
A: power/active_duration=5192496
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=2
A: power/autosuspend_delay_ms=2000
A: power/connected_duration=5192496
A: power/control=on
A: power/level=on
A: power/persist=1
A: power/runtime_active_kids=0
A: power/runtime_active_time=5191944
A: power/runtime_enabled=forbidden
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=1
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=NB-1010-U
A: quirks=0x0
A: removable=unknown
A: rx_lanes=1
A: speed=12
A: tx_lanes=1
A: urbnum=4944
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090001406B1D020004050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/504
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.4.0-70-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.4.0-70-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0504
E: ID_SERIAL=Linux_5.4.0-70-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:02:00.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:02:00.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:02:00.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_02_00_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_02_00_0
E: TAGS=:seat:
A: authorized=1
A: authorized_default=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=01
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0504
A: bmAttributes=e0
A: busnum=1\n
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020004050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0
A: devnum=1\n
A: devpath=0
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0002
A: idVendor=1d6b
A: interface_authorized_default=1
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=Linux 5.4.0-70-generic xhci-hcd
A: maxchild=10
A: power/active_duration=5193368
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=5193368
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=5193313
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=xHCI Host Controller
A: quirks=0x0
A: removable=unknown
A: rx_lanes=1
A: serial=0000:02:00.0
A: speed=480
A: tx_lanes=1
A: urbnum=60
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:02:00.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=1022:43D5
E: PCI_SUBSYS_ID=1B21:1142
E: PCI_SLOT_NAME=0000:02:00.0
E: MODALIAS=pci:v00001022d000043D5sv00001B21sd00001142bc0Csc03i30
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=400 Series Chipset USB 3.1 XHCI Controller
A: aer_dev_correctable=RxErr 0\nBadTLP 0\nBadDLLP 0\nRollover 0\nTimeout 0\nNonFatalErr 0\nCorrIntErr 0\nHeaderOF 0\nTOTAL_ERR_COR 0
A: aer_dev_fatal=Undefined 0\nDLP 0\nSDES 0\nTLP 0\nFCP 0\nCmpltTO 0\nCmpltAbrt 0\nUnxCmplt 0\nRxOF 0\nMalfTLP 0\nECRC 0\nUnsupReq 0\nACSViol 0\nUncorrIntErr 0\nBlockedTLP 0\nAtomicOpBlocked 0\nTLPBlockedErr 0\nTOTAL_ERR_FATAL 0
A: aer_dev_nonfatal=Undefined 0\nDLP 0\nSDES 0\nTLP 0\nFCP 0\nCmpltTO 0\nCmpltAbrt 0\nUnxCmplt 0\nRxOF 0\nMalfTLP 0\nECRC 0\nUnsupReq 0\nACSViol 0\nUncorrIntErr 0\nBlockedTLP 0\nAtomicOpBlocked 0\nTLPBlockedErr 0\nTOTAL_ERR_NONFATAL 0
A: ari_enabled=0
A: broken_parity_status=0
A: class=0x0c0330
H: [encoded data, 8199 characters]
A: consistent_dma_mask_bits=64
A: current_link_speed=8 GT/s
A: current_link_width=4
A: d3cold_allowed=1
A: dbc=disabled
A: device=0x43d5
A: dma_mask_bits=64
L: driver=../../../../bus/pci/drivers/xhci_hcd
A: driver_override=(null)
A: enable=1
A: irq=40
A: link/l1_1_aspm=0
A: link/l1_1_pcipm=0
A: link/l1_aspm=0
A: local_cpulist=0-11
A: local_cpus=00000fff
A: max_link_speed=8 GT/s
A: max_link_width=4
A: modalias=pci:v00001022d000043D5sv00001B21sd00001142bc0Csc03i30
A: msi_bus=1
A: msi_irqs/40=msi
A: numa_node=-1
A: pools=poolinfo - 0.1\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0\nxHCI 1KB stream ctx arrays    0    0 1024  0\nxHCI 256 byte stream ctx arrays    0    0  256  0\nxHCI input/output contexts    5    6 2112  6\nxHCI ring segments   22   26 4096 26\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          0    0  128  0\nbuffer-32           0    0   32  0
A: power/async=enabled
A: power/control=on
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=5193487
A: power/runtime_enabled=forbidden
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=1
A: power/wakeup=enabled
A: power/wakeup_abort_count=0
A: power/wakeup_active=0
A: power/wakeup_active_count=0
A: power/wakeup_count=0
A: power/wakeup_expire_count=0
A: power/wakeup_last_time_ms=0
A: power/wakeup_max_time_ms=0
A: power/wakeup_total_time_ms=0
A: resource=0x00000000fc7a0000 0x00000000fc7a7fff 0x0000000000140204\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0x01
A: subsystem_device=0x1142
A: subsystem_vendor=0x1b21
A: vendor=0x1022

P: /devices/pci0000:00/0000:00:01.3
E: DRIVER=pcieport
E: PCI_CLASS=60400
E: PCI_ID=1022:1483
E: PCI_SUBSYS_ID=1022:1234
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:01.3
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001483sv00001022sd00001234bc06sc04i00
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Bridge
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=PCI bridge
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=Normal decode
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Starship/Matisse GPP Bridge
A: aer_dev_correctable=RxErr 0\nBadTLP 0\nBadDLLP 0\nRollover 0\nTimeout 0\nNonFatalErr 0\nCorrIntErr 0\nHeaderOF 0\nTOTAL_ERR_COR 0
A: aer_dev_fatal=Undefined 0\nDLP 0\nSDES 0\nTLP 0\nFCP 0\nCmpltTO 0\nCmpltAbrt 0\nUnxCmplt 0\nRxOF 0\nMalfTLP 0\nECRC 0\nUnsupReq 0\nACSViol 0\nUncorrIntErr 0\nBlockedTLP 0\nAtomicOpBlocked 0\nTLPBlockedErr 0\nTOTAL_ERR_FATAL 0
A: aer_dev_nonfatal=Undefined 0\nDLP 0\nSDES 0\nTLP 0\nFCP 0\nCmpltTO 0\nCmpltAbrt 0\nUnxCmplt 0\nRxOF 0\nMalfTLP 0\nECRC 0\nUnsupReq 0\nACSViol 0\nUncorrIntErr 0\nBlockedTLP 0\nAtomicOpBlocked 0\nTLPBlockedErr 0\nTOTAL_ERR_NONFATAL 0
A: aer_rootport_total_err_cor=0
A: aer_rootport_total_err_fatal=0
A: aer_rootport_total_err_nonfatal=0
A: ari_enabled=0
A: broken_parity_status=0
A: class=0x060400
H: [encoded data, 8199 characters]
A: consistent_dma_mask_bits=32
A: current_link_speed=8 GT/s
A: current_link_width=4
A: d3cold_allowed=1
A: device=0x1483
A: dma_mask_bits=32
L: driver=../../../bus/pci/drivers/pcieport
A: driver_override=(null)
A: enable=2
A: irq=26
A: local_cpulist=0-11
A: local_cpus=00000fff
A: max_link_speed=8 GT/s
A: max_link_width=8
A: modalias=pci:v00001022d00001483sv00001022sd00001234bc06sc04i00
A: msi_bus=1
A: msi_irqs/26=msi
A: numa_node=-1
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend_delay_ms=100
A: power/control=auto
A: power/runtime_active_kids=3
A: power/runtime_active_time=5193496
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=enabled
A: power/wakeup_abort_count=0
A: power/wakeup_active=0
A: power/wakeup_active_count=0
A: power/wakeup_count=0
A: power/wakeup_expire_count=0
A: power/wakeup_last_time_ms=0
A: power/wakeup_max_time_ms=0
A: power/wakeup_total_time_ms=0
A: resource=0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x000000000000f000 0x000000000000ffff 0x0000000000000101\n0x00000000fc500000 0x00000000fc7fffff 0x0000000000000200\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0x00
A: secondary_bus_number=2
A: subordinate_bus_number=9
A: subsystem_device=0x1234
A: subsystem_vendor=0x1022
A: vendor=0x1022

