P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8
N: bus/usb/001/003=12010002EF000040C627A26000010102030109022000010103A0320904000002FF0000040705830240000007050102400000
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/003
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=27c6/60a2/100
E: TYPE=239/0/0
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=003
E: MAJOR=189
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Goodix_Technology_Co.__Ltd.
E: ID_VENDOR_ENC=Goodix\x20Technology\x20Co.\x2c\x20Ltd.
E: ID_VENDOR_ID=27c6
E: ID_MODEL=Goodix_USB2.0_MISC
E: ID_MODEL_ENC=Goodix\x20USB2.0\x20MISC
E: ID_MODEL_ID=60a2
E: ID_REVISION=0100
E: ID_SERIAL=Goodix_Technology_Co.__Ltd._Goodix_USB2.0_MISC_UIDCBEE4D7B_XXXX_MOC_B0
E: ID_SERIAL_SHORT=UIDCBEE4D7B_XXXX_MOC_B0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:8
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_8
E: LIBFPRINT_DRIVER=AuthenTec AES1610
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=ef
A: bDeviceProtocol=00
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=100mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0100
A: bmAttributes=a0
A: busnum=1
A: configuration=UIDCBEE4D7B_XXXX_MOC_B0
H: descriptors=12010002EF000040C627A26000010102030109022000010103A0320904000002FF0000040705830240000007050102400000
A: dev=189:2
A: devnum=3
A: devpath=8
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=60a2
A: idVendor=27c6
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=Goodix Technology Co., Ltd.
A: maxchild=0
L: port=../1-0:1.0/usb1-port8
A: power/active_duration=324448
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=2
A: power/autosuspend_delay_ms=2000
A: power/connected_duration=5916532
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/persist=1
A: power/runtime_active_kids=0
A: power/runtime_active_time=327268
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=5588987
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=Goodix USB2.0 MISC
A: quirks=0x0
A: removable=fixed
A: rx_lanes=1
A: serial=UIDCBEE4D7B_XXXX_MOC_B0
A: speed=12
A: tx_lanes=1
A: urbnum=2180
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1
N: bus/usb/001/001=12010002090001406B1D020004050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/504
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=001
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.4.0-29-generic_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.4.0-29-generic\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0504
E: ID_SERIAL=Linux_5.4.0-29-generic_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:14.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_0
E: TAGS=:seat:
A: authorized=1
A: authorized_default=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=01
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0504
A: bmAttributes=e0
A: busnum=1
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001406B1D020004050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:0
A: devnum=1
A: devpath=0
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0002
A: idVendor=1d6b
A: interface_authorized_default=1
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=Linux 5.4.0-29-generic xhci-hcd
A: maxchild=12
A: power/active_duration=5879432
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=5916912
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_kids=2
A: power/runtime_active_time=5879430
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=37481
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=xHCI Host Controller
A: quirks=0x0
A: removable=unknown
A: rx_lanes=1
A: serial=0000:00:14.0
A: speed=480
A: tx_lanes=1
A: urbnum=1319
A: version= 2.00
