P: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3
N: bus/usb/002/005=12011001FF10FF088A130500900C0000000109022700010100A0320904000003FF000000070501024000000705810240000007058202400000
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/002/005
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=138a/5/c90
E: TYPE=255/16/255
E: BUSNUM=002
E: DEVNUM=005
E: MAJOR=189
E: MINOR=132
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=138a
E: ID_VENDOR_ENC=138a
E: ID_VENDOR_ID=138a
E: ID_MODEL=0005
E: ID_MODEL_ENC=0005
E: ID_MODEL_ID=0005
E: ID_REVISION=0c90
E: ID_SERIAL=138a_0005
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Validity Sensors, Inc.
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=VFS301 Fingerprint Reader
E: ID_PATH=pci-0000:00:1d.0-usb-0:1.3
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1d_0-usb-0_1_3
E: LIBFPRINT_DRIVER=Validity VFS301
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=ff
A: bDeviceProtocol=ff
A: bDeviceSubClass=10
A: bMaxPacketSize0=8
A: bMaxPower=100mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0c90
A: bmAttributes=a0
A: busnum=2
A: configuration=
H: descriptors=12011001FF10FF088A130500900C0000000109022700010100A0320904000003FF000000070501024000000705810240000007058202400000
A: dev=189:132
A: devnum=5
A: devpath=1.3
L: driver=../../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0005
A: idVendor=138a
A: ltm_capable=no
A: maxchild=0
L: port=../2-1:1.0/2-1-port3
A: power/active_duration=1612976
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=2
A: power/autosuspend_delay_ms=2000
A: power/connected_duration=2159928
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/persist=1
A: power/runtime_active_kids=0
A: power/runtime_active_time=1612851
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=546887
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: quirks=0x0
A: removable=fixed
A: rx_lanes=1
A: speed=12
A: tx_lanes=1
A: urbnum=7
A: version= 1.10

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1
N: bus/usb/002/002=12010002090001408780200000000000000109021900010100E0000904000001090000000705810302000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/002/002
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=8087/20/0
E: TYPE=9/0/1
E: BUSNUM=002
E: DEVNUM=002
E: MAJOR=189
E: MINOR=129
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=8087
E: ID_VENDOR_ENC=8087
E: ID_VENDOR_ID=8087
E: ID_MODEL=0020
E: ID_MODEL_ENC=0020
E: ID_MODEL_ID=0020
E: ID_REVISION=0000
E: ID_SERIAL=8087_0020
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corp.
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Integrated Rate Matching Hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:1d.0-usb-0:1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1d_0-usb-0_1
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_1d_0-usb-0_1
E: TAGS=:seat:
A: authorized=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=01
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0000
A: bmAttributes=e0
A: busnum=2
A: configuration=
H: descriptors=12010002090001408780200000000000000109021900010100E0000904000001090000000705810302000C
A: dev=189:129
A: devnum=2
A: devpath=1
L: driver=../../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0020
A: idVendor=8087
A: ltm_capable=no
A: maxchild=8
L: port=../2-0:1.0/usb2-port1
A: power/active_duration=2160820
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=2160824
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_kids=3
A: power/runtime_active_time=2160531
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: quirks=0x0
A: removable=fixed
A: rx_lanes=1
A: speed=480
A: tx_lanes=1
A: urbnum=75
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2
N: bus/usb/002/001=12010002090000406B1D020004050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/002/001
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: PRODUCT=1d6b/2/504
E: TYPE=9/0/0
E: BUSNUM=002
E: DEVNUM=001
E: MAJOR=189
E: MINOR=128
E: SUBSYSTEM=usb
E: ID_VENDOR=Linux_5.4.0-48-generic_ehci_hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x205.4.0-48-generic\x20ehci_hcd
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: ID_MODEL=EHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=EHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_REVISION=0504
E: ID_SERIAL=Linux_5.4.0-48-generic_ehci_hcd_EHCI_Host_Controller_0000:00:1d.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:1d.0
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_PATH=pci-0000:00:1d.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_1d_0
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_1d_0
E: TAGS=:seat:
A: authorized=1
A: authorized_default=1
A: avoid_reset_quirk=0
A: bConfigurationValue=1
A: bDeviceClass=09
A: bDeviceProtocol=00
A: bDeviceSubClass=00
A: bMaxPacketSize0=64
A: bMaxPower=0mA
A: bNumConfigurations=1
A: bNumInterfaces= 1
A: bcdDevice=0504
A: bmAttributes=e0
A: busnum=2
A: configuration=
H: descriptors=12010002090000406B1D020004050302010109021900010100E0000904000001090000000705810304000C
A: dev=189:128
A: devnum=1
A: devpath=0
L: driver=../../../../bus/usb/drivers/usb
A: idProduct=0002
A: idVendor=1d6b
A: interface_authorized_default=1
A: ltm_capable=no
A: manufacturer=Linux 5.4.0-48-generic ehci_hcd
A: maxchild=3
A: power/active_duration=2161060
A: power/async=enabled
A: power/autosuspend=0
A: power/autosuspend_delay_ms=0
A: power/connected_duration=2161060
A: power/control=auto
A: power/level=auto
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=2161035
A: power/runtime_enabled=enabled
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=0
A: power/wakeup=disabled
A: power/wakeup_abort_count=
A: power/wakeup_active=
A: power/wakeup_active_count=
A: power/wakeup_count=
A: power/wakeup_expire_count=
A: power/wakeup_last_time_ms=
A: power/wakeup_max_time_ms=
A: power/wakeup_total_time_ms=
A: product=EHCI Host Controller
A: quirks=0x0
A: removable=unknown
A: rx_lanes=1
A: serial=0000:00:1d.0
A: speed=480
A: tx_lanes=1
A: urbnum=26
A: version= 2.00

P: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0
E: DRIVER=ehci-pci
E: PCI_CLASS=C0320
E: PCI_ID=8086:3B34
E: PCI_SUBSYS_ID=103C:7001
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:1d.0
E: MODALIAS=pci:v00008086d00003B34sv0000103Csd00007001bc0Csc03i20
E: SUBSYSTEM=pci
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=EHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Intel Corporation
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller
A: ari_enabled=0
A: broken_parity_status=0
A: class=0x0c0320
A: companion=
H: config=8680343B060090020520030C00000000005810DB0000000000000000000000000000000000000000000000003C1001700000000050000000000000000B010000
A: consistent_dma_mask_bits=32
A: d3cold_allowed=1
A: device=0x3b34
A: dma_mask_bits=32
L: driver=../../../bus/pci/drivers/ehci-pci
A: driver_override=(null)
A: enable=1
A: irq=21
A: local_cpulist=0-7
A: local_cpus=ff
A: modalias=pci:v00008086d00003B34sv0000103Csd00007001bc0Csc03i20
A: msi_bus=1
A: numa_node=-1
A: pools=poolinfo - 0.1\nehci_sitd           0    0   96  0\nehci_itd            0    0  192  0\nehci_qh            12   42   96  1\nehci_qtd           13   84   96  2\nbuffer-2048         0    0 2048  0\nbuffer-512          0    0  512  0\nbuffer-128          2   32  128  1\nbuffer-32           0    0   32  0
A: power/async=enabled
A: power/control=on
A: power/runtime_active_kids=1
A: power/runtime_active_time=2161633
A: power/runtime_enabled=forbidden
A: power/runtime_status=active
A: power/runtime_suspended_time=0
A: power/runtime_usage=1
A: power/wakeup=enabled
A: power/wakeup_abort_count=0
A: power/wakeup_active=0
A: power/wakeup_active_count=0
A: power/wakeup_count=0
A: power/wakeup_expire_count=0
A: power/wakeup_last_time_ms=0
A: power/wakeup_max_time_ms=0
A: power/wakeup_total_time_ms=0
A: resource=0x00000000db105800 0x00000000db105bff 0x0000000000040200\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000\n0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000
A: revision=0x05
A: subsystem_device=0x7001
A: subsystem_vendor=0x103c
A: uframe_periodic_max=100
A: vendor=0x8086

